**3. pielikums**

Iepirkuma **„Kurināmā piegāde”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2016/20”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1.daļa - „Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai Ilūkstes novada Subatē”**

1. Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai, lai iegūtu **1300 MWh** (katla jauda 0,7MW).
2. Kurināmā veids:

2.1.šķelda;

Noteiktās prasības: mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 30%. Tai jābūt birstošai, nesaliedētai un bez puvuma pazīmēm.

Izmēri: biezums 1-5 mm;

platums 10-15 mm;

garums 25-30 mm

Nav pieļaujams metāla, plastmasas izstrādājumu, akmens, zemes, smilts un citu svešķermeņu piejaukums, ziemas periodā – sniegs vai ledus.

3. Kurināmā piegāde ar izpildītāja transportu līdz katlu mājai Subatē.

4. Kurināmā piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotos laikos.

5. Norēķini par preci tiks veikti saskaņā ar skaitītāja rādītājiem par saražoto siltumenerģiju, nosakot preces cenu par 1MWh (megavatstundu).

Piegādātājam preces cenā iekļaujamas visas ar kurināmā ražošanu un piegādi saistītās izmaksas.

**2.daļa - „Kurināmā piegāde Eglaines pagasta pārvaldei”**

1. Malka – dažādu koku sugu (egle, priede, alksnis, bērzs, apse)

1.1. daudzums - 250 m3 Eglaines pagasta pārvaldei;

1.2. daudzums – 52 m3 Eglaines komunālajai saimniecībai;

1.3. daudzums - 150 m3 Eglaines sporta zālei;

1.4. daudzums – 8 m3 Eglaines feldšeru punktam;

1.5.malkas diametrs – lielāki par 15 cm, bet mazāki par 50 cm;

1.6.malkas garums - 3m

2. Nepieciešamības gadījumā piegādi veikt pa daļām, 3 dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

**3.daļa - „Kurināmā piegāde Bebrenes pagasta pārvaldei”**

1. Malka – dažādu koku sugu (egle, priede, alksnis, bērzs, apse), vidēja resnuma

1.1. daudzums - 160 m3;

1.2. malkas garums - 3m

2. Nepieciešamības gadījumā piegādi veikt pa daļām, 3 dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

z.v.