**1.pielikums**

*BVPV2017/8*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. 120 m3  malkas piegāde / krāšņu apkure/
   1. Koku suga: alksnis.
   2. Kokiem jābūt zāģētiem ne agrāk kā pirms 9 mēnešiem, bez trunējuma pazīmēm.

1.3. Malkas garums 3 m;

1.4. Malkas diametrs no 10 – 20 cm

1. Minimālais malkas piegādes daudzums vienā reizē 20 m3.