**3. pielikums**

Iepirkuma **„ Daudzfunkcionāla betona laukuma izbūve brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2017/11/ERAF”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: [dome@ilukste.lv](mailto:dome@ilukste.lv).

**2. Uzdevums**

Veikt **brīvdabas slidotavas laukuma izbūves** darbusIlūkstē, saskaņā ar norādītajiem darbu veidiem un apjomiem:

**2.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Kods\* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | Pagaidu žoga ierīkošana uz būvniecības laiku, H=1.8m | kpl | 1,00 |
| 2 |  | Informācijas stenda (būvtāfeles) izgatavošana un uzstādīšana ( min. izmēri 1.2x1.2 m, triecienu un mitruma izturīga) | gb | 1 |
| 3 |  | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana | kpl | 1 |
| 4 |  | Ugunsdzēsības stenda ar piederumiem uzstādīšana | gb | 1 |
| 6 |  | Celtniecības moduļa 2.2x6.2m uzstādīšana, demontāža un īre | gb | 1 |
| 7 |  | Pārvietojamās biotualetes uzstādīšana, demontāža, īre un apkalpošana | gb | 1 |
| 8 |  | Smēķētavas zonas ierīkošana | gb | 1 |
| 9 |  | Noliktavas- konteinera tipa uzstādīšana, demontāža, īre | gb | 1 |
| 10 |  | Būvgružu konteinera uzstādīšana, izvešana un īre | gb | 1 |
| 11 |  | Pagaidu elektroenerģijas pieslēguma ierīkošana (ieskaitot skaņošanu ar komunikāciju turētāju un skaitītāja uzstādīšanu) | kpl | 1 |
| 12 |  | Būvlaukuma apgaismojuma ierīkošana-prožektori | gb | 6 |
| 13 |  | Maksa par izlietoto elektroenerģiju | kpl | 1 |
| 14 |  | Maksa par izlietoto ūdeni, ūdens objektā tiek piegādāts konteineros | kpl | 1 |
| 15 |  | Būvmateriālu krautņu ierīkošana | vietas | 2 |

**2.2. Zemes darbi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Kods\* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  | Augu zemes noņemšana grunti aiztransportējot līdz 2 km hvid=50cm | m3 | 1089,00 |
| 2 |  | Esošā žoga un tā pamatnes demontāža, ēkas aizsargapmales demontāža | m | 193,00 |

**2.3. Grīdas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Kods\* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | Grants pamatojuma izveide, h=25cm | m3 | 544,5 |
|  |  | grants | m3 | 653,4 |
| 1 |  | Blietēta šķembu pamatojuma izveide, h=15cm | m3 | 326,70 |
|  |  | šķembas fr.0/16 | m3 | 405,11 |
| 2 |  | Hidroizolācija no polietilēna plēves | m2 | 2178,00 |
|  |  | polietilēna plēve b=0,2mm | m2 | 2395,80 |
| 3 |  | Grīdas stiegrošana | t | 19,34 |
|  |  | stiegrojuma siets 1 kārtā dn=12AIII s=200x200mm | t | 21,27 |
| 4 |  | Grīdu betonēšana b=15cm biezumā un aprūpe (33x66=2178m2) | m3 | 326,70 |
|  |  | inventārveidņi | kpl. | 1 |
|  |  | betons C 30/37 | m3 | 336,50 |
| 5 |  | Grīdu slīpēšana un deformācijas šuvju ierīkošana | m2 | 2178,00 |
|  |  | mastika | kpl. | 1,00 |
|  |  | grīdas cietinātājs | kg | 7623,00 |
| 6 |  | Ārējā ūdensvada izbūve ar caurdures metodi DN63,pieslēgšanās esošai akai, slēdzama ūdensvada akas ar noslēgarmatūru montāža 1gb. | m | 85 |
| 7 |  | Ārējie elektro tīkli ( kabeļa 4x35mm2 montāža būvgrāvī aizsargcaurulē un visi ar to saistītie darbi) | m | 95 |
|  |  | prožektors 150w | gb | 8 |
|  |  | stabs 8m un staba pamatne | gb | 2,00 |
|  |  | kabelis NYY 3x1,5 UV aizsargcaurulē | m | 80,00 |
|  |  | trose, stiprinājumi | m | 80,00 |
|  |  | atsaišu komplekts stabiem | kpl. | 2,00 |
|  |  | sadalne uz pamatnes ar automātisko apgaismes vadību un rozetēm (3 gb 1fāze, 1 gb. 3 fāzes) | kpl. | 1,00 |
| 8\* |  | Hokeja laukuma aizsargborti h=1m, vārtiņi 4 gb. (b=1m), vārti 1 gb. (b=3m) un to uzstādīšana | m | 167,41 |
| 9\* |  | Metāla aizsargsieta uzstādīšana virs bortiem, h=4m, stiepļu pinums 4x4 cm, d=2,5mm | m | 168,41 |
| 10\* |  | Volejbola tīkls ar stiprinājumiem un pamatnēm, iebūvētām laukumā | kpl. | 1,00 |
| 11\* |  | Tenisa tīkls ar stiprinājumiem un pamatnēm, iebūvētām laukumā | kpl. | 1,00 |
| 12\* |  | Florbola vārti ar stiprinājumiem | kpl. | 1,00 |
| 13\* |  | Multifunkcionālā sporta laukuma tipa segums ar marķējumu | m2 | 1768,00 |

**\*Pasūtītājs paredz iespēju līguma izpildes laikā finansiālu apsvērumu dēļ atteikties no būvdarbu izpildes kādā no norādītajām pozīcijām.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

z.v.