**Pielikums Nr.2**

iepirkumaNr.ORN 2017/2nolikumam

**Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma**

**iepirkumam “Lietotu autobusu piegāde”**

(iepirkuma identifikācijas numurs ORN 2017/2)

Marka, modelis - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums**[[1]](#footnote-1) |
| 1. | Transporta līdzekļa statuss | Lietots pasažieru autobuss |  |
| 2. | Pirmā reģistrācija | Ne vecāks par 2011.gadu | \* |
| 3. | Noskrējiens | Ne vairāk kā 400 000 km | \* |
| 4. | Transportlīdzekļa stāvoklis | Bez mehāniskiem bojājumiem, ar Latvijā izietu tehnisko apskati, kuras derīguma termiņš ir ne mazāks kā 6 mēneši |  |
| 5. | Virsbūve | Bez korozijas pazīmēm |  |
| 6. | Riepas | Ar nodilumu ne lielāku par 50% | \* |
| 7. | Durvis | Priekšējās pasažieru durvis ar elektrisku vai pneimātisku piedziņu | \* |
| 8. | Vietu skaits | 1 (vadītājs) + 17 sēdvietas + 5 stāvvietas | \* |
| 9. | Dzinēja tilpums | Ne mazāk kā 2200 cm3 un ne vairāk kā 3000 cm3 | \* |
| 10. | Dzinēja jauda | Ne mazāka nekā 100 kW | \* |
| 11. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| 12. | Dzinēja emisijas standarts | Vismaz EURO 5 | \* |
| 13. | Krāsa | Nav noteikta | \* |
| 14. | Pārnesumu kārba | Mehāniskā, ar vismaz 6 pārnesumiem | \* |
| 15. | Riteņu diska izmērs, aizmugures ass, piedziņa | Vismaz 16 collas “C” nestspēja,  dubultie riteņi uz aizmugurējās ass, 4x2 | \* |
| 16. | Obligātais aprīkojums | Digitālais tahogrāfs  Bremžu atboķēšanas sistēma (ABS)  Centrālā atslēga  Audio iekārta  Gaisa ventilācijas sistēma pasažieru salonam  Autonomā salona apsildes sistēma salonam  Regulējams stūres rats  Regulējams vadītāja sēdeklis  Elektriski regulējami ārējie atpakaļskata spoguļi  Rezerves ritenis, oriģināla izmēra |  |
| 17. | Garantija | 6 (seši) mēneši vai 10 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk) transporta līdzekļa galveno komponentu (dzinējs, ātrumkārba, elektronika, ritošā daļa) nopietnu bojājumu gadījumā, kas radušies ne pasūtītāja vainas dēļ | \* |
| 18. | Transporta līdzekļa piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas | \* |

1. Piegādātājs veic transporta līdzekļa reģistrāciju VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz Pasūtītāja vārda (izdevumi par reģistrāciju, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, numura zīmēm, ceļu nodokli jāiekļauj piedāvātajā cenā).
2. Laika periods no transporta līdzekļa nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas līdz nākošajai valsts tehniskās apskates dienai nedrīkst būt īsāks par 6 (sešiem) mēnešiem. Ja šis laika periods būs īsāks, piegādātājam būs jāveic transporta līdzeklim valsts tehnisko apskati (izdevumi par valsts tehnisko apskati jāiekļauj piedāvātajā cenā).
3. Piegādātājs transporta līdzeklim veic tehnisko apkopi, ja tāda nav veikta pēdējā gada laikā (izdevumi par tehnisko apkopi jāiekļauj piedāvātajā cenā).
4. Transporta līdzeklis nav cietis nopietnos ceļu satiksmes negadījumos, nav pārkrāsots, ir bez uzlīmēm un citiem reklāmas uzrakstiem, ir bez būtiskām pazīmēm uz caurrūsēšanu.
5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, jānodrošina transporta līdzekļa apskate izmēģinājuma brauciena veikšanai.
6. Pretendents, piegādājot transporta līdzekli, nodos pasūtītāja pārstāvim: tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentāciju; transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību; reģistrētās numura zīmes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds,  uzvārds |

1. Ar “\*“ (zvaigznīti) apzīmētajos lauciņos pretendents norāda piedāvātajai automašīnai atbilstošo konkrēto tehnisko rādītāju. Tukšajos lauciņos norāda, vai piedāvātā automašīna atbilst attiecīgajai prasībai, norādot “atbilst” vai “neatbilst”. [↑](#footnote-ref-1)