# 1.pielikums

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

„Kokskaidu granulu piegāde”

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Kokskaidu granulu pieprasītie raksturlielumi:**
	1. - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus.
	2. - Pretendentam jānodrošina kokskaidu granulu iesaiņošana mitrumizturīgos maisos, kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai.
	3. - kokskaidu granulu iepirkuma apjoms – **105 tonnas:**

**Ģeometriskie izmēri:**

Diametrs 6 mm, garums 15-20 mm

**Pieļaujamais sastāvs:**

Pieļaujamais mitrums: 6-8%

Pelnainība: 0,25-0,80%

Kokskaidu granulu siltumspēja: Kcal/kg 4500-4800

Kokskaidu granulu tilpumblīvums: kg/m3 650-750

Sēra saturs saskaņā ar standartu EN 15289

**Iesaiņojums:**

15-30 kg mitrumizturīgos maisos