**3. pielikums**

Iepirkuma **„ Ilūkstes pilsētas Vienības laukuma vēsturiskā žoga atjaunošana”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2018/2”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: [dome@ilukste.lv](mailto:dome@ilukste.lv).

**2. Uzdevums:** Veikt Ilūkstes pilsētas Vienības laukuma vēsturiskā žoga atjaunošanu Ilūkstē, Ilūkstes novadā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mēr- vie- nība** | **Dau- dzums** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***1. "Ilūkstes pilsētas Vienības laukuma vēstursikā žoga atjaunošana"*** | | | | |
| **1** | **32-00000** |  |  |  |
|  |  | *Esošā žoga remonts, žoga paneļu nomaiņa* |  |  |
| 1 |  | Žoga staba cinkotā skārda cepures noņemšana | gb. | 21,00 |
| 2 |  | Žoga posmu koka dēlīšu aizpildījuma demontāža | gb. | 19,00 |
| 3 |  | Žoga stabu, pasētas, un akmens pamatu virsmas attīrīšana ar augsta spiediena ūdens strūklu | m2 | 168,00 |
| 4 |  | Žoga stabu bojātā apmetuma nokalšana līdz stabilai virsmai (15 % no apjoma) | m2 | 6,30 |
| 5 |  | Žoga pasētas un pamatu virsmu apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu un attīrīšana no nosēdumiem un apauguma | m2 | 117,60 |
| 6 |  | Žoga stabu virsmu apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu | m2 | 42,00 |
| 7 |  | Virsmu nomazgāšana | m2 | 168,00 |
| 8 |  | Virsmu nostiprināšana ar speciālu sastāvu | m2 | 168,00 |
| 9 |  | Metāla žoga paneļa (L=2200 mm x H=1000 mm) montāža ar stiprināšanu esošajos žoga stabos | gb. | 18,00 |
| 10 |  | Metāla žoga paneļa (L=900 mm x H=1000 mm) montāža ar stiprināšanu esošajos žoga stabos | gb. | 1,00 |
| 11 |  | Žoga stabu apmetuma remonts | m2 | 6,30 |
| 12 |  | Žoga stabu krāsošana, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot un gruntējot | m2 | 42,00 |
| 13 |  | Žoga pasētas u.c. elementu krāsošana, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot un gruntējot | m2 | 38,30 |
| 14 |  | Cem.javas slīpumu veidojošā slāņa remonts | m | 95,80 |
| 15 |  | Zn. skārda lāseņa montāža ar izklājumu līdz 150 mm (PURAL, RR 21) | m | 95,80 |
| 16 |  | Zn. skārda nosegcepures montāža ar izklājumu līdz 350 mm (PURAL, RR 21) | m | 40,50 |
| 17 |  | Žoga stabu Zn. skārda nosegcepures 450 mm x 450 mm montāža (PURAL, RR 21), kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas matriāliem | gb. | 20,00 |
| 18 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana atkritumu konteinerā un utilizācija | m3 | 4,00 |
|  |  | *Žoga posma pārbūve* |  |  |
| 19 |  | Žoga koka dēlīšu paneļa demontāža | gb. | 18,00 |
| 20 |  | Betona žoga stabu un pasētas nojaukšana | m3 | 5,80 |
| 21 |  | Grunts rakšana pamatu izbūvei | m3 | 30,70 |
| 22 |  | Grunts pārvietošana uz rezervi | m3 | 30,70 |
| 23 |  | Grunts izlīdzināšana un noblietēšana pamatu izbūvei | m2 | 5,00 |
| 24 |  | Blietēta šķembu pamatojuma izbūve 100 mm biezumā | m2 | 5,00 |
| 25 |  | Žoga stabu betonēšana (betons C20/25), ieskaitot veidņu uzstādīšanu un nojaukšanu | m3 | 7,00 |
| 26 |  | Pamatu aizbēršana ar izstrādāto grunti, ieskaitot blīvēšanu pa kārtām | m3 | 17,50 |
| 27 |  | Žoga pasētas betonēšana (betons C20/25), ieskaitot veidņu uzstādīšanu un nojaukšanu | m3 | 4,20 |
| 28 |  | Betona cepures (450 mm x 450 mm) montāža uz žoga stabiem | gb. | 20,00 |
| 29 |  | Ieliekamo detaļu ievietošana betonēšanas procesā | gb. | 78,00 |
| 30 |  | Metāla žoga paneļa (L=2200 mm x H=1350 mm) montāža ar stiprināšanu esošajos žoga stabos | gb. | 18,00 |
| 31 |  | Žoga stabu un pasētas krāsošana, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot un gruntējot | m2 | 90,90 |
| 32 |  | Betona cepures ar izklājumu līdz 200 mm montāža virs pasētas konstrukcijas (PURAL, RR 21) | m | 46,20 |
| 33 |  | Žoga stabu Zn. skārda nosegcepures 450 mm x 450 mm montāža (PURAL, RR 21), kpl. ar stiprinājumiem u.c. montāžas matriāliem | gb. | 20,00 |
| 34 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana atkritumu konteinerā un utilizācija | m3 | 9,40 |
|  |  | *Vārtu izbūve* |  |  |
| 35 |  | Divviru vārtu 4000 mm x h-1500 mm izbūve, kpl. ar vārtu vēršanās automātiku, elektropievada ierīkošanu, pieslēgšanu esošajā ēkas sadalnē u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | kpl. | 1,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **32-00000** | **Ieejas vārtu atjaunošana** |  |  |
| 1 |  | Cinkotā skārda apdares elementu demontāža | m2 | 6,20 |
| 2 |  | Ieejas vārtu konstrukcijas apmesto virsmu attīrīšana ar augsta spiediena ūdens strūklu | m2 | 90,80 |
| 3 |  | Bojātā apmetuma nokalšana līdz stabilai virsmai (20 % no apjoma) | m2 | 18,20 |
| 4 |  | Virsmu apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu | m2 | 90,80 |
| 5 |  | Virsmu nomazgāšana | m2 | 90,80 |
| 6 |  | Virsmu nostiprināšana ar speciālu sastāvu | m2 | 90,80 |
| 7 |  | Apmetuma remonts ar vēsturiskajam sastāvam atbilstošu apmetuma javu, t.sk. dekoratīvo elementu atjaunošanu | m2 | 18,20 |
| 8 |  | Ieejas vārtu konstrukcijas krāsošana, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot un gruntējot, t.sk. stūru izvilkšanu profilētajās daļās | m2 | 90,80 |
| 9 |  | Cinkotā skārda nosegelementu elementu montāža ((PURAL pārklājums, tonis - RR 21), ieskaitot stiprinājumus u.c. moateriālus | m2 | 12,80 |
| 10 |  | Lielo metāla vārtu attīrīšana un krāsošana | kpl. | 1,00 |
| 11 |  | Sānu vārtiņu attīrīšana un krāsošana | kpl. | 2,00 |
| 12 |  | Metāla krusta virsmas attīrīšana un krāsošana | kpl. | 1,00 |
| 13 |  | Sastatņu uzstādīšanas, nomas, demontāžas un transportēšanas izmaksas | m2 | 87,00 |
| 14 |  | Sastatņu tīkla uzstādīšanas un noņemšana pēc remontdarbu beigšanas | m2 | 87,00 |
| 15 |  | Gājēju tuneļa izbūve vienā no sānu ailām | kpl. | 1,00 |
| 16 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana atkritumu konteinerā un utilizācija | m3 | 0,90 |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

z.v.