**3. pielikums**

 Iepirkuma **„ Jaunas automašīnas piegāde”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2016/17”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosacījumi** | **Prasības** |
| 1. | Automobiļa ražotājs un modelis |  |
| 2. | Automašīnu skaits | 1 (viena) |
| 3. | Automobiļa klase,virsbūves tips | Vidējā daudzfunkciju (Md),vieglā pasažieru |
| 4. | Izlaiduma gads | jauna |
| 5. | Nobraukums | bez nobraukuma |
| 6. | Automobiļa garums, mm | ne lielāks par 4900  |
| 7. | Automobiļa augstums, mm | ne augstāks par 1730 |
| 8. | Automobiļa platums (bez atpakļskata spoguļiem), mm | ne mazāks par 1900 |
| 9. | Durvju skaits | 5 |
| 10. | Sēdvietu skaits(ieskaitot vadītāja vietu) | 7, sēdekļi rūpnīcas oriģinālie  |
| 11. | Sēdvietu izvietojums | apsildāmi, regulējami vadītāja un pasažieru sēdeklis 1.rindā, dalīti trīs nolokāmi sēdekļi 2.rindā, izņemami vai nolokāmi divi sēdekļi 3. rindāAiz trešās rindas sēdvietas vēl ir jābūt vietai bagāžas novietošanai |
| 12. | Motora darba tilpums, degvielas veids | ne mazāks kā 1950 cm3, dīzeļdegviela |
| 13. | Vidējais izgatavotāja rūpnīcas noteiktais degvielas patēriņš uz 100 km | ne vairāk kā 5,5 l  |
| 14. | Atbilstība Euro atgāzu normām | EURO 6 |
| 15. | CO2 izmeši g/km | ne vairāk kā 140 |
| 16. | Degvielas bākas ietilpība | ne mazāk kā 70 l |
| 17. | Pārnesumu kārbas tips | mehāniskā vai automātiskā |
| 18. | Pārnesumu skaits neskaitot reversu | ne mazāk kā 6 |
| 19. | Piedziņas tips | priekšpiedziņa |
| 20. | Riepu izmērs | ne mazāks kā R16 |
| 21. | Virsbūves krāsa | Metāliska, saskaņot ar Pasūtītāju |
| 22. | Obligātais aprīkojums  | 24.1. vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni, blakussēdētāja atslēdzams, priekšējie sānu drošības spilveni |
| 24.2. galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, vadītāja ceļu drošības spilvens |
| 24.2. pretbloķēšanas sistēma ABS |
| 24.3. automātiskā pretizbuksēšanas sistēma ASR |
| 24.4. elektroniskā stabilitātes programma ESP |
| 24.5. automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma |
| 24.6. stūres pastiprinātājs |
| 24.7. centrālā atslēga ar tālvadību (divas atslēgas) |
| 24.8. ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija ar salona aizsardzību |
| 24.9. multifunkcionāla, regulējama stūre ar ādas apdari  |
| 24.10. elektriski vadāmi sānu logi |
| 24.11. tonēti, gaismu absorbējoši aizmugurējie sānu un aizmugurējie logi  |
| 24.12. elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi |
| 24.13. radio ar CD/MP3 atskaņotāju ar vismaz 4 skaļruņiem, Bluetooth |
| 24.14. multifunkcionāls displejs |
| 24.15. stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē |
| 24.16. jumta reliņi |
| 24.17. no salona regulējams priekšējo lukturu gaismas augstums |
| 24.18. bamperi un atpakaļskata spoguļu ietvari virsbūves krāsā |
| 24.19. sānu slīddurvis salonā labajā un kreisajā pusē |
| 24.20. aizmugurējās, bagāžas durvis veramas uz augšu |
| 24.21. apsildāms aizmugurējais stikls ar logu tīrītāja slotiņu un mazgāšanas iekārtu |
| 24.22. priekšējo sēdekļu un vējstikla apskalotāju apsilde |
| 24.23. klimata kontrole |
| 24.24. gumijas paklāji kabīnē un pasažieru salonā |
| 24.25. lietus sensors |
| 24.26. rezerves ritenis vai remkomplekts |
| 24.27. ziemas/vasaras riepu komplekti |
| 24.28. bagāžas nodalījuma pārsegs |
| 24.29. aptieciņa, ugunsdzēšanas aparāts, avārijas trīsstūris, atstarojoša veste |
| 24.30. servisa grāmatiņa un lietošanas instrukcija latviešu valodā |
|  |  | 24.31. reģistrēta CSDD, tehniskās apskates uzlīme  |
| 23. | Garantijas nosacījumi | ne mazāk kā 3 gadi (36 mēneši) vai līdz 100 000 km nobraukumam  |
| 24. | Apkopes | Ne mazāk kā ik pēc 25 000 km |
| 25. | Autorizētu autoservisu skaits, kuros veikt tehniskās apkopes, garantijas remontus (viens serviss ne tālāk kā 50 km rādiusā no pasūtītāja juridiskās adreses). | ne mazāk kā 4 |
| 26. | Piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 12 nedēļas no pirkuma līguma noslēgšanas brīža |