**Pielikums Nr.2**

iepirkumaNr.ORN 2017/5nolikumam

**Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma**

**iepirkumam *“Jauna daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari un sniega tīrīšanas lāpstas iegāde”***

(iepirkuma identifikācijas numurs ORN 2017/5)

**Traktora tehniskie rādītāji**

**Traktora tehniskie rādītāji**

|  |
| --- |
| **Tehniskais raksturojums** |
| Izlaiduma gads | 2017, jauns |
| Riteņu formula  | 4x4 |
| Dzinēja jauda  | Vismaz 90 z.s. (66KW) |
| Elektroiekārta, V |  12 ar kvēlsvecēm |
| Ātrumkārba | Sinhronizētā, mehāniskā |
| Ātrumu diapazons | Vismaz 14 diapazoni uz priekšu un vismaz 4 atpakaļ |
| Priekšējais tilts – tips  | Sija |
| Priekšas tilta slēgšana |  mehāniskā |
| Bloķētāja slēgšana | Mehāniskā  |
| garums | No 3800 mm līdz 4100 mm |
| platums | No 1900 mm līdz 2000 mm |
| augstums | Līdz 2900 mm |
| Šķersbāze (priekšējie riteņi) | No 1400 mm līdz 2000 mm |
| Šķersbāze (aizmugurējie riteņi) | No 1400 mm līdz 2100 mm |
| Ekspluatācijas masa (ar visu riteņu atsvariem) | No 4000 kg līdz 4400 kg |
| Riepas | 360/70/R24 priekšā; 18,4R34 aizmugurē. |
| Aizmugurējā jūgvārpsta  | 540/1000 apgriezieni minūtē |
| Jūgvārpstas slēgšana | Mehāniskā  |
| Hidravliska sistēma:AiamugurējaMaksimālais spiediens Eļļa sūkņa ražība | Ar vienu cilindru, kravnesība virs 3000 kg20 MPa45 l/min |
| Garantijas laiks  | Traktoram – ne mazāk, kā 12 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |
| Traktora garantijas apkalpošana , remonta serviss, rezerves daļu iegāde. | Tehniskās apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja traktora ražotāja oficiāla pārstāvniecībā. |
| Papildus aprīkojums  | Bākuguns. |
| Reģistrācija | Reģistrācija VTUA uz pasūtītāja vārdu; transportlīdzekļa nodoklis un nodevas |

**Sniega lāpstas tehniskie rādītāji**

|  |
| --- |
| **Tehniskais raksturojums** |
| Sniega lāpsta | Viena |
| Izlaiduma gads | Jauna |
| Nepieciešama jauda, ZS | Ne lielāka par 100 ZS |
| Svars kg | Max. 860 |
| Sakabe | EURO  |
| Darba zonas platums gumijas nazim)mm | Līdz 3300 |
| Elektrosistēma  | 12V |
| Hidrosistēma, MPa | 16-20 |
| Darba ātrums, km/h | Max. 10 |
| Komplektācija | Trīspunktu sakabe, lāpsta divdaļīga ar maināmiem darba stāvokļiem, darba stāvokļu maiņa-hidrauliskā. |
| Garantijas laiks  | Sniega lāpstai – ne mazāk, ka 12 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, Garantijas laikā pārdevējs nomaina nekvalitatīvas detaļas uz sava rēķina. |
| Sniega lāpstas garantijas apkalpošana , remonta serviss un reserves daļu iegāde | Tehniskas apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja sniega lāpstas ražotāja oficiāla pārstāvniecībā. |
| Papildus aprīkojums  |  Priekšējā uzkare traktoram, gumijas nazis, sānu lukturi, atbalsta riteņi, peldošā funkcija |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds,uzvārds |