**[3.] pielikums**

**„Mēbeļu piegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” sociālās aprūpes nodaļas Ilūkste vajadzībām”**

 identifikācijas Nr. **„SIA VCI 2016/1”**

nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Pasūtītājs:** SIA „Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 26180544; e-pasts: zane.ziberga@ilukste.lv

**1. Sociālās aprūpes nodaļas Ilūkste virtuves telpas mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana;**

Izgatavot virtuves mēbeles no LKSP (laminēta kokskaidu plāksne) (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.5 un 6). Galda virsma glancēta, virsmas toni saskaņot ar pasūtītāju, virsmas biezums 38mm, perimetra malas aplīmētas ar 2mm ABS malu. Plauktu toni saskaņot ar pasūtītāju, LKSP biezums 16mm aplīmēts ar 2mm ABS malu.

Galda virsma LKSP, virsmas biezums 38mm, kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā. Galds dalās: kvadrāts, 2 pusapļi, kopā saliekot veido apli.

**2. Sociālās aprūpes nodaļas Ilūkste darba telpas mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana;**

 Izgatavot darba telpas mēbeles no LKSP (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.7, 8 un 9). Galda virsmas toni saskaņot ar pasūtītāju, virsmas biezums 38mm, perimetra malas aplīmētas ar 2mm ABS malu. Plauktu toni saskaņot ar pasūtītāju, LKSP biezums 16mm aplīmēts ar 2mm ABS malu.

Galda virsma LKSP, virsmas biezums 38mm, kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā. Divi galdi taisnstūra formas, 4 pusapaļi, saliekot kopā pusapaļās daļas veidojas apaļš galds. Galda virsmas toni saskaņot ar pasūtītāju!

*Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_*

*Vārds, uzvārds:\_\_\_\_*

*Amats:\_\_\_\_*

z. v.