**[6] pielikums**

Iepirkuma **„SIA „Veselības centrs Ilūkste” sociālās aprūpes nodaļas Subate telpu remonts”,**

identifikācijas **Nr. „SIA VCI 2016/2**”

 nolikumam

**Būvdarbu daudzumu saraksts.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Vispārceltniecības darbi** |  |  |
|  | **Telpa Nr.2 (Vējtveris)** |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab | 2,00 |
|  | Logu bloku demontža | gab | 2,00 |
|  | Alumīnija konstrukciju ārdurvju montāža | gab | 1,00 |
|  | Al durvju konstrukcija 1770x2350, RAL 9006 | gab | 1,00 |
|  | PVC Durvju bloka montāža | gab | 1,00 |
|  | PVC Durvju konstrukcija 1770x2350, balts | gab | 1,00 |
|  | PVC Logu bloku montāža | gab | 2,00 |
|  | PVC Loga vitrīna divdaļīga 720x2020 | gab | 2,00 |
|  | Sienu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 11,64 |
|  | grunts | kg | 2,33 |
|  | špaktele | kg | 26,77 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 0,23 |
|  | Sienu krāsošana | m2 | 11,64 |
|  | grunts | kg | 2,33 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 2,91 |
|  | Griestu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 4,10 |
|  | grunts | kg | 0,82 |
|  | špaktele | kg | 9,43 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 0,08 |
|  | Griestu krāsošana | m2 | 4,10 |
|  | grunts | kg | 0,82 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 1,03 |
|  | Kājslauķa izbūve | gab | 1,00 |
|  | Cinkots kājslauķis | gab | 1,00 |
|  | **Telpa Nr.3 (Halle)** |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab | 2,00 |
|  | PVC Durvju bloka montāža | gab | 2,00 |
|  | PVC Durvju konstrukcija 1550x2350, balts | gab | 1,00 |
|  | PVC durvis 1000x2070 | gab | 1,00 |
|  | Griestu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 73,40 |
|  | grunts | kg | 14,68 |
|  | Apmetums | kg | 183,50 |
|  | špaktele | kg | 168,82 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1,47 |
|  | Griestu krāsošana | m2 | 73,40 |
|  | grunts | kg | 14,68 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 18,35 |
|  | Sienu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 196,00 |
|  | grunts | kg | 39,20 |
|  | Apmetums | kg | 490,00 |
|  | špaktele | kg | 450,80 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 3,92 |
|  | Sienu krāsošana | m2 | 196,00 |
|  | grunts | kg | 39,20 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 49,00 |
|  | Sastatņu noma | gab | 1,00 |
|  | Pakāpienu brīdinājuma lentu līmēšana | gab | 6,00 |
|  | Kāpņu karkasa, pakāpienu (apakšas, sānu)sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | **k-ts** | **1,00** |
|  | Kāpņu karkasa, pakāpienu (apakšas, sānu) krāsošana | **k-ts** | **1,00** |
|  | **Telpa Nr.4 (Māsu kabinets)** |  |  |
|  | Logu demontāža, ailas paplašināšana | gab | 1,00 |
|  | Koka konstrukcijas loga demontāža (vitrīna) | gab | 1,00 |
|  | Jauna logu bloka montāža | gab | 1,00 |
|  | PVC logs divdaļīgs ar vērtni 1680x2120, balts | gab | 1,00 |
|  | PVC Vitrīnas uzstādīšana | gab | 1,00 |
|  | PVC durvju bloks 1000x2350, balts | gab | 1,00 |
|  | PVC durvju bloka sāna elements 550x2950 | gab | 2,00 |
|  | PVC durvju bloka augšdaļas elements 1000x600 | gab | 1,00 |
|  | Iekārto griestu Armstrong 600x600 ierīkošana un to ierīkošanas materiāls vai ekvivalents | m2 | 11,40 |
|  | Sienu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 31,95 |
|  | grunts | kg | 6,39 |
|  | Apmetums | kg | 79,88 |
|  | špaktele | kg | 73,49 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 0,64 |
|  | Sienu krāsošana | m2 | 31,95 |
|  | grunts | kg | 6,39 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 7,99 |
|  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 11,40 |
|  | Grīdas siltināšana | m2 | 11,40 |
|  | putupolistirols EPS200 B=100mm | m2 | 11,97 |
|  | Grīdas betonēšana  | m2 | 11,40 |
|  | betons B 25 | m3 | 1,20 |
|  | Grīdas pašizlīdzinošās kārtas ieklāšana | m2 | 11,40 |
|  | Linoleja grīdas seguma ieklāšana 32klase | m2 | 11,40 |
|  | linolejs | m2 | 11,97 |
|  | līme | kg | 3,65 |
|  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 13,00 |
|  | grīdlīstes  | m | 14,30 |
|  | stiprinājumi | gb | 6,50 |
|  | Vecās apkures sistēmas demontāža un akures konvektora uzstādīšana | gab | 1,00 |
|  | **Telpa Nr.48 un 49 (Apvienota)** |  |  |
|  | Starpsienu demontāža (Telpu avienošana) | m3 | 2,91 |
|  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 31,50 |
|  | Veco izlietņu un dušu (ar pievadiem) demontāža | gb | 1,00 |
|  | Radiatoru un cauruļvadu demontāža | gb | 4,00 |
|  | Cauruļu pārbūve pie griestiem | gb | 1,00 |
|  | Stikla bloku demontāža | m2 | 3,40 |
|  | Iekārto griestu Armstrong 600x600 ierīkošana un to ierīkošanas materiāls vai ekvivalents | m2 | 31,50 |
|  | Grīdas siltināšana | m2 | 31,50 |
|  | putupolistirols EPS200 B=100mm | m2 | 11,97 |
|  | Grīdas betonēšana  | m2 | 33,08 |
|  | betons B 25 | m3 | 3,31 |
|  | Grīdas pašizlīdzinošās kārtas ieklāšana | m2 | 31,50 |
|  | Linoleja grīdas seguma ieklāšana 32 klase | m2 | 31,50 |
|  | linolejs | m2 | 33,08 |
|  | līme | kg | 10,08 |
|  | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 27,00 |
|  | grīdlīstes  | m | 29,70 |
|  | stiprinājumi | gb | 13,50 |
|  | Sienu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 90,62 |
|  | grunts | kg | 18,12 |
|  | špaktele | kg | 208,43 |
|  | smilšpapīrs | m2 | 1,81 |
|  | Sienu krāsošana | m2 | 90,62 |
|  | grunts | kg | 18,12 |
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 22,66 |
| 1. 1
 | Jaunu apkures radiatoru PC-21-500-1000 komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu un iztukšošanas ventili montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl. | 4,00 |
| 1. 1
 | Jaunas keramikas izlietnes montāža (ar pievadu 0.5-1.2m) | gb | 1,00 |
|  | keramikas izlietne | gb | 1,00 |
|  | maisītājs keramikas izlietnei | gb | 1,00 |
|  | sifons | gb | 1,00 |
|  | silikons, 310ml | gb | 1,00 |
|  | stiprinājumi un savienojumi | kpl. | 1,00 |
|  | PVC vitrīnas izbūve stikla bloku vietā | gab | 1,00 |
|  | PVC vitrīna 2800x1050, balts | gab | 1,00 |
|  | Kanāla ventilatora uzstādīšana | gab | 1,00 |
|  | **Telpa Nr.36-39 (Invalīdu WC)** |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab | 4,00 |
|  | Durvju ailas paplašīnāšana | gab | 1,00 |
|  | Nesošo konstrukciju pastiprinājums | gab | 1,00 |
|  | Metāla U-profils 160 mm | kg | 52,64 |
|  | Skrūves, stiprinājumi, montāžas materiāli | kompl | 1,00 |
|  | Starpsienu demontāža | m3 | 1,57 |
|  | Griestu konstrukcijas demontāža | m2  | 7,80 |
|  | Veco sienas flīžu demontāža | m2 | 23,90 |
|  | Grīdu demontāža | m2 | 7,80 |
|  | Grīdas siltināšana | m2 | 7,80 |
|  | putupolistirols EPS200 B=100mm | m2 | 8,19 |
|  | Grīdas betonēšana  | m2 | 7,80 |
|  | betons B 25 | m3 | 0,82 |
|  | Grīdas izlīdzināšana | m2 | 7,80 |
|  | Sienu izlīdzināšana | m2 | 23,90 |
|  | Apmetuma java | kg | 59,75 |
|  | Sienu flīzēšana | m2 | 23,90 |
|  | flīzes | m2 | 25,10 |
|  | līme | kg | 59,75 |
|  | šuvju aizpildījums | kg | 5,00 |
|  | Grīdu flīzēšana  | m2 | 7,80 |
| 1. 1
 | flīzes | m2 | 8,19 |
|  | līme | kg | 19,50 |
|  | šuvju aizpildījums | kg | 3,00 |
|  | Tualešu starpsienas uzstādīšana ar durvīm  | m2 | 4,61 |
|  | Keramikas izlietnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām montāža (ar pievadu 0.5-1.2m) | gb | 1,00 |
|  | Izlietne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gb | 1,00 |
| 1. 1
 | maisītājs izlietnei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gb | 1,00 |
|  | sifons | gb | 1,00 |
|  | silikons, 310ml | gb | 1,00 |
|  | stiprinājumi un savienojumi | kpl. | 1,00 |
|  | Tualetes poda montāža cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gb | 1,00 |
|  | Tualetes pods cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gb | 1,00 |
|  | silikons, 310ml | gb | 1,00 |
|  | stiprinājumi un savienojumi | kpl. | 1,00 |
|  | Atbalsta rokturu uzstādīšana | gab | 2,00 |
|  | Durvju bloku uzstādīšana | gab | 1,00 |
|  | PVC durvis 1000x2070 | gab | 1,00 |
|  | **Visas iepriekš uzskaitītās telpas** |   |   |
|  | Elektroinstalācijas remonts (Apgaismojums, tīkli, rozetes) | kompl | 1,00 |
|  | Vājstrāvu tīklu noņemšana un atjaunošana pēc būvdarbiem | kompl | 1,00 |