**[7] pielikums**

Iepirkuma **„SIA „Veselības centrs Ilūkste” sociālās aprūpes nodaļas Subate telpu remonts”,**

identifikācijas **Nr. „SIA VCI 2016/4**

nolikumam

**Būvdarbu daudzumu saraksts.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Kods** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzumi** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **Vispārceltniecības darbi** |  |  |
| 1 |  | Durvju demontāža | gab | 16,00 |
| 2 |  | Logu demontāža, ailas paplašināšana | gab | 3,00 |
| 3 |   | Stikla bloku demontāža | m2 | 3,40 |
| 4 |  | Alumīnija konstrukciju ārdurvju montāža | gab | 1,00 |
| 5 |  | Al. durvju konstrukcija ( izmērus precizēt), profila biezums 72mm, seškameru, UW=1.5, triecienizturīga selektīvā stikla pakete, RAL 9006 | gab | 1,00 |
| 6 |  | PVC Durvju bloka montāža | gab | 7,00 |
| 7 |   | PVC durvis,profila biezums 72mm, seškameru, triecienizturīga selektīvā stikla pakete(izmērus precizēt) | gab | 6,00 |
| 8 |   | PVC Vitrīnas uzstādīšana, 6 kameru sistēma, 74mm biezums, 36 mm stikla paketes( izmērus precizēt) | gab | 1,00 |
| 9 |  | Jauna logu bloka montāža | gab | 3,00 |
| 10 |   | PVC logs divdaļīgs ar vērtni, 6 kameru sistēma, 74mm biezums, 36 mm stikla pakete(izmērus precizēt), balts | gab | 1,00 |
| 11 |  | PVC Loga vitrīna divdaļīga, 6 kameru sistēma, 74mm biezums, 36 mm triecienizturīga stikla pakete (izmērus precizēt) | gab | 2,00 |
| 12 |  | PVC vitrīnas izbūve stikla bloku vietā | gab | 1,00 |
| 13 |  | PVC vitrīna( izmērus precizēt)6 kameru sistēma, 74mm biezums, 36 mm triecienizturīga stikla pakete , balts | gab | 1,00 |
| 14 |  | Koka durvju bloku montāža | gab | 3,00 |
| 15 |  | Masīvkoka durvju bloks | gab | 3,00 |
| 16 |  | Kājslauķa izbūve betona grīdā | gab | 1,00 |
| 17 |  | Cinkots kājslauķis(2000x500) | gab | 1,00 |
| 18 |   | Griestu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 66,50 |
| 19 |   | grunts | kg | 13,30 |
| 20 |   | apmetums | kg | 166,25 |
| 21 |   | špaktele | kg | 152,95 |
| 22 |   | smilšpapīrs | m2 | 1,33 |
| 23 |   | Griestu krāsošana | m2 | 66,50 |
| 24 |   | grunts | kg | 13,30 |
| 25 |   | ūdens emulsijas krāsa | kg | 16,63 |
| 26 |  | Sastatņu noma | gab | 1,00 |
| 27 |  | Pakāpienu brīdinājuma lentu līmēšana | gab | 6,00 |
| 28 |  | Grīdas epoksīda seguma lakošana | m2 | 36,70 |
| 29 |  | Kāpņu epoksīda seguma lakošana | kompl | 1,00 |
| 30 |  | Kāpņu karkasa, pakāpienu (apakšas, sānu) sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | kompl | 1,00 |
| 31 |  | Kāpņu karkasa, pakāpienu (apakšas, sānu) krāsošana | kompl | 1,00 |
| 32 |  | Iekārto griestu Armstrong 600x600 ierīkošana un to ierīkošanas materiāls vai ekvivalents | m2 | 42,90 |
| 33 |  | Iekārto reģipša griestu ierīkošana  | m2 | 37,10 |
| 34 |   | Sienu sagatavošana krāsošanai, līdzināšana | m2 | 364,57 |
| 35 |   | grunts | kg | 72,91 |
| 36 |   | apmetums | kg | 911,43 |
| 37 |   | špaktele | kg | 838,51 |
| 38 |   | smilšpapīrs | m2 | 7,29 |
| 39 |   | Sienu krāsošana | m2 | 364,57 |
| 40 |   | grunts | kg | 72,91 |
| 41 |   | ūdens emulsijas krāsa | kg | 91,14 |
| 42 |   | Grīdas seguma demontāža  | m2 | 105,90 |
| 43 |   | Grīdas siltināšana | m2 | 105,90 |
| 44 |   | putupolistirols EPS200 B=100mm | m2 | 111,20 |
| 45 |   | Grīdas betonēšana  | m2 | 105,90 |
| 46 |   | betons B 25 | m3 | 10,60 |
| 47 |   | Grīdas pašizlīdzinošās kārtas ieklāšana | m2 | 105,90 |
| 48 |   | Linoleja grīdas seguma ieklāšana  | m2 | 53,40 |
| 49 |   | Forbo Surestep linolejs | m2 | 56,07 |
| 50 |   | līme | kg | 31,15 |
| 51 |   | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 53,00 |
| 52 |   | grīdlīstes  | m | 58,30 |
| 53 |   | stiprinājumi | gb | 36,00 |
| 54 |  | Starpsienu demontāža  | m3 | 7,09 |
| 55 |   | Radiatoru demontāža | gab | 11,00 |
| 56 |   | Jaunu apkures radiatoru komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu un iztukšošanas ventili montāža un pievienošana cauruļvadiem | kompl | 8,00 |
| 57 |  | Apkures konvektora uzstādīšana | gab | 3,00 |
| 58 |   | Ūdensapgādes un apkures cauruļvadu maiņa | kompl | 1,00 |
| 59 |  | Durvju ailas paplašīnāšana | gab | 2,00 |
| 60 |  | Nesošo konstrukciju pastiprinājums | gab | 2,00 |
| 61 |  | Metāla U-profils 160 mm | kg | 105,28 |
| 62 |  | Skrūves, stiprinājumi, montāžas materiāli | kompl | 2,00 |
| 63 |  | Griestu konstrukcijas demontāža | m2  | 15,60 |
| 64 |  | Veco sienas flīžu demontāža | m2 | 47,80 |
| 65 |  | Sienu izlīdzināšana | m2 | 47,80 |
| 66 |  | Apmetuma java | kg | 119,50 |
| 67 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 47,80 |
| 68 |  | flīzes | m2 | 50,19 |
| 69 |  | līme | kg | 119,50 |
| 70 |  | šuvju aizpildījums | kg | 10,00 |
| 71 |  | Grīdu flīzēšana  | m2 | 19,70 |
| 72 |   | akmens masas flīzes 10,5mm, R=10  | m2 | 20,69 |
| 73 |   | līme | kg | 49,25 |
| 74 |   | šuvju aizpildījums | kg | 3,00 |
| 75 |   | Monolīta lamināta starpsienas ar durvīm uzstādīšana tualetē  | m2 | 12,80 |
| 76 |   | Jaunas keramikas izlietnes montāža ( ar pievadu 0.5-1.2m) | gab | 5,00 |
| 77 |   | VITRA keramikas izlietne | gab | 5,00 |
| 78 |   | maisītājs keramikas izlietnei | gab | 5,00 |
| 79 |   | sifons | gab | 5,00 |
| 80 |   | silikons, 310ml | gab | 5,00 |
| 81 |   | stiprinājumi un savienojumi | kompl | 5,00 |
| 82 |   | Keramikas izlietnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām montāža (ar pievadu 0.5-1.2m) | gab | 1,00 |
| 83 |   | Izlietne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gab | 1,00 |
| 84 |   | maisītājs izlietnei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gab | 1,00 |
| 85 |   | sifons | gab | 1,00 |
| 86 |   | silikons, 310ml | gab | 1,00 |
| 87 |   | stiprinājumi un savienojumi | kompl | 1,00 |
| 88 |  | Tualetes poda montāža  | gab | 1,00 |
| 89 |  | VITRA tualetes pods  | gab | 2,00 |
| 90 |  | silikons, 310ml | gab | 1,00 |
| 91 |  | stiprinājumi un savienojumi | kompl | 1,00 |
| 92 |  | Tualetes poda montāža cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gab | 1,00 |
| 93 |  | VITRA tualetes pods cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | gab | 1,00 |
| 94 |  | silikons, 310ml | gab | 1,00 |
| 95 |  | stiprinājumi un savienojumi | kompl | 1,00 |
| 96 |   | Atbalsta rokturu uzstādīšana | gab | 4,00 |
| 97 |  | Ventilācijas sistēmas remonts | kompl | 1,00 |
| 98 |   | Elektroinstalācijas remonts (Apgaismojums, tīkli, rozetes) | kompl | 1,00 |
| 99 |   | Vājstrāvu tīklu noņemšana un atjaunošana pēc būvdarbiem | kompl | 1,00 |
| 99 |   | Kāpņu margu maiņa | kompl | 1,00 |