**3. pielikums**

Iepirkuma **„Ceļa Dzelzceļa stacija – Mauriņi – Valsts meži seguma atjaunošana Eglaines pagastā”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2014/35”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: [dome@ilukste.lv](mailto:dome@ilukste.lv).

**2. Uzdevums**

Veikt ceļa Dzelzceļa stacija – Mauriņi – Valsts meži atjaunošanu saskaņā ar būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

**3. Līguma izpildes laiks** – 2 (divi) mēneši

**4. Buvdarbu garantijas laiks** – vismaz 2 (divi) gadi.

**DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvobjekta adrese** | **Eglaines pagasts, Ilūkstes novads** | | | |
| **Ceļa nosaukums** | **Dzelzceļa stacija-Mauriņi-Valsts mežs** | | | |
| **Km no** | **0,000** | | | |
| **Km līdz** | **1,000** | | | |
| **Garums, m** | **1000,0** | | | |
| **Darbu skaits** | **6** | | | |
| **Izmaksu pozīcija** | **Specifik. Nr.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Darba daudzums** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | |
| **1.** | **3.** | **Sagatavošanas darbi** | | | |
| 1.1. | 3.3. | Grāvju rakšana, grunts izlīdzinot uz vietas | m3 | 410,0 | |
| 1.2. | 3.4. | Liekās grunts noņemšana un izlīdzinot uz vietas | m3 | 295,0 | |
| **2.** | **4.** | **Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas** | | | |
| 2.1. | 5.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība | m3 | 605,0 | |
| 2.2. | 5.2. | Grants seguma iesēdumu remonts, maisījums 0/32p | m3 | 1185,0 | |
| **3.** | **7.** | **Caurtekas un konstrukcijas** | | | |
| 3.1. | 7.1. | Dzelzbetona caurteku uzstādīšana ar diametru 0,4m | m | 16,0 | |
| 3.2. | 7.1. | Dzelzbetona caurteku uzstādīšana ar diametru 1,0m | m | 6,0 | |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

z.v.