**3. pielikums**

 Iepirkuma **„ Ilūkstes novada pašvaldības ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2016.gadā”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2016/9”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

**2. Uzdevums**

Veikt Ilūkstes novada pašvaldības ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbussaskaņā ar norādītajiem darbu veidiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** |
| **1.daļa** |
| 1.1. | Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana |
| 1.2. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm) |
| 1.3. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm) |
| 1.4. | Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju |
| 1.5. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā |
| 1.6. | Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu |
| 1.7. | Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, kas mazākas par 6 mm |
| 1.8. | Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, kuru platums no 6 mm līdz 50 mm |
| 1.9. | Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku |
| **2.daļa** |
| 2.1. | Bedrīšu remonts ar infrasarkanā starojuma tehnoloģiju |

Darbu veicējam jāievēro „Ceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskajā komisijā 2015. gada 11. maijā, 2001.gada 02.oktobra MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” un citi pastāvošie normatīvie akti un noteikumi.