**9. pielikums**

**Atklāta konkursa „ Ilūkstes novada sporta skolas treniņu zāles izbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2016/10”** nolikumam

**DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Darba nosaukums** | **Mērvie-nība** | **Dau- dzums** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Demontāžas darbi** |
| 1 |   | Monolītā dzelzsbetona sienas demontāža iekštelpās( neradot bojājumus un papildus slodzes uz esošajām konstrukcijām, neizmantojot triecienmehānismus) | m3 | 15,10 |
| 2 |   | Dzelzsbetona būvgružu aizvešana uz pārstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi | m3 | 15,10 |
| **2. Vispārējie celtniecības darbi**  |
|   |   | **Grīdas** |   |   |
| 3 |   | Esošā šķembu seguma b=150mm biezumā norakšana visās telpās un novietošana atbērtnē | m3 | 93,75 |
| 4 |   | Esošās grunts norakšana no 250-450mm | m3 | 250,00 |
| 5 |   | Smilts pamatojuma ierīkošana treniņu zālē, b=200mm | m3 | 51,20 |
| 6 |   | Noraktās grunts atpakaļbēršana treniņu zālē, b=150mm | m3 | 38,40 |
| 7 |   | Smilts izlīdzinošās kārtas ierīkošana treniņu zālē, b=50mm | m3 | 12,80 |
| 8 |   | Grīdas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 625,00 |
| 9 |   | Grīdas siltumizolācijas ierīkošana, putupolistirols EPS 150 b=100mm | m2 | 625,00 |
| 10 |   | Grīdas stiegrošana, stiegrojuma siets dn=8 AIII s=150x150mm (5.27kg/m2) | t | 3,30 |
| 11 |   | Grīdu betonēšana b=15cm biezumā un aprūpe (625 m2), betons C 20/25 | m3 | 93,75 |
| 12 |   | Grīdas deformācijas šuvju ierīkošana | m | 138,00 |
| 13 |   | Smagatlētikas grīdas izbūve no koka brusām 100x100mm, S=25.7m2 | m3 | 2,57 |
|   |   | **Sienas** |   |   |
| 14 |   | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem 200mm | m3 | 43,00 |
| 15 |   | Esošo durvju ailu aizmūrēšana dzelzsbetona sienā ar keramzītbetona blokiem | m3 | 5,80 |
| 16 |   | Esošo metāla konstrukciju pārkrāsošana ( toni saskaņot ar pasūtītāju) | kpl | 1,00 |
|   |   | **Iekšējie apdares darbi** |   |   |
|   |   | Grīdas |   |   |
| 17 |   | Grīdas flīžu seguma ieklāšana sanitārtehniskajos mezglos | m2 | 15,00 |
| 18 |   | Sporta linoleja grīdas seguma ieklāšana vingrošanas zālē | m2 | 270,00 |
| 19 |   | Surestep linoleja grīdas seguma ieklāšana palīgtelpās un ģērbtuvēs | m2 | 42,00 |
| 20 |   | Politan S gumijotā seguma ieklāšana ( apakšklājs SBR 8mm, augšklājs EPDM 7mm) | m2 | 256,00 |
|   |   | Sienas |   |   |
| 21 |   | Keramzītbetona sienu krāsojums ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 598,00 |
| 22 |   | Betona sienu virsmu špaktelēšana un gruntēšana | m2 | 290,00 |
| 23 |   | Uzlabota apmetuma ierīkošana betona sienām | m2 | 290,00 |
| 24 |   | Betona sienu krāsošana ar ūdensizturīgu lateksa emulsijas krāsu | m2 | 290,00 |
| 25 |   | Sienu flīzēšana WC un dušas telpās | m2 | 27,00 |
| 26 |   | Iekšienu apdare ar aizsargplāksnēm zonās ar intensīvu sporta noslodzi | kpl | 1 |
|   |   | Griesti |   |   |
| 27 |   | Armstrong tipa griestu metāla piekārtās konstrukcijas montāža  | m2 | 359,00 |
| 28 |   | Armstrong tipa griestu 600x600 plākšņu montāža | m2 | 359,00 |
|   |   | **Durvis** |   |   |
| 29 |   | PVC iekšdurvju bloku uzstādīšana(saskaņā ar projektēšanas uzdevumu) | m2 | 16,8 |
|   |   | **Kāpnes** |   |   |
| 30 |   | Dzelzsbetona kāpņu izbūve ar bruģa segumu pie evakuācijas izejas | kpl | 1 |
|   |   | **Tāllēkšanas bedre** |   |   |
| 31 |   | Tāllēkšanas bedres norobežojošās malas izveidošana | m | 8,20 |
|   |   | Faserfix-Sport betona apmale | gb | 20 |
|   |   | Režgis ar smilšu savācēju | m | 17,75 |
| 32 |   | Atspēriena dēlīša ar pamatni un vāku montāža | gb. | 4 |
| **3. Inženierkomunikācijas** |
|   |   | **Iekšējā elektroapgāde** |   |   |
| 33 |   | Jaunu elektroinstalāciju ierīkošana un energoefektīvu gaismas ķermeņu uzstādīšana (no esošās elektrosadales telpas) | m2 | 625,00 |
|   |   | **Iekšējā ūdensapgāde** |   |   |
| 34 |   | Iekšējās ūdensapgādes ierīkošana (pievada ierīkošana no peldbaseina ūdensvada) | m2 | 625,00 |
|   |   | **Iekšējā kanalizācija** |   |   |
| 35 |   | Iekšējās kanalizācijas ierīkošana | m2 | 625,00 |
|   |   | **Iekšējā siltumapgāde** |   |   |
| 36 |   | Iekšējās siltumapgādes ierīkošana (pievada ierīkošana no peldbaseina siltummezgla) | m2 | 625,00 |
|   |   | **Ventilācija, kondicionēšana** |   |   |
| 37 |   | Ventilācijas, kondicionēšanas ierīkošana ( pievada ierīkošana no peldbaseina siltummaiņa) | m2 | 625,00 |
| 38 |   | Dūmu novadīšanas sistēmas izbūve | kpl | 1 |
|   |   | **Ārējā sadzīves kanalizācija** |   |   |
| 39 |   | Ārējās sadzīves kanalizācijas ierīkošana | kpl | 1 |
|   |   | **Vājstrāvas** |   |   |
| 40 |   | Vājstrāvu sistēmu ierīkošana ( saskaņā ar projektēšanas uzdevumu) | m2 | 625,00 |
| **4. Telpu aprīkojums** |
|   |   | **Sporta aprikojums** |   |   |
| 41 |   | Mešanas disciplīnu treniņu siena | kpl | 1 |
|   |   |   |   |   |