#  3. pielikums

 Iepirkuma

**“Kurināmā ķeldas piegāde”,**

 ident.Nr.**“ ORN 2013/1”**nolikumam

**tehniskā SPECIFIKĀCIJA**

**1.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Dvietes katlu mājai**

1. Kurināmais – šķelda:
	1. Daudzums – 1800 m3

1.2.Noteiktās prasības:

 1.2.1. mitrums – līdz 50%;

 1.2.2. platums 20-50 mm

 1.2.3. garums 20-50 mm;

 1.2.4. biezums - 10 mm;

 1.2.5. lapu koku šķelda 75 %

 2. Piegāde:

 2.1. Maksimālais šķeldas piegādes daudzums vienā reizē 140 m3.

 2.2. Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

 2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

 2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 400 m3 apmerā.

**2.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Šēderes ciema katlu mājai**

1. Kurināmais – šķelda:
	1. Daudzums – 1500 m3

1.2.Noteiktās prasības:

 1.2.1. mitrums – līdz 40%;

 1.2.2. platums 20-50 mm

 1.2.3. garums 20-50 mm;

 1.2.4. biezums - 10 mm;

 1.2.5. lapu koku šķelda 100%

 2. Piegāde:

 2.1. Maksimālais šķeldas piegādes daudzums vienā reizē 28 m3.

 2.2. Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

 2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

 2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 250 m3 apmerā.

**3.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Pašulienes ciema katlu mājai**

1. Kurināmais – šķelda:
	1. Daudzums – 2500 m3

1.2.Noteiktās prasības:

 1.2.1. mitrums – līdz 50%;

 1.2.2. platums 20-50 mm

 1.2.3. garums 20-50 mm;

 1.2.4. biezums - 10 mm;

 1.2.5. lapu koku šķelda 75%

 2. Piegāde:

 2.1. Maksimālais šķeldas piegādes daudzums vienā reizē 250 m3.

 2.2. Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

 2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

 2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 500 m3 apmerā.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
|  | *(vārds, uzvārds)**z. v.* |