**[3] pielikums**

Iepirkuma **“BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE VISPĀRĪGU REMONTDARBU VEIKŠANAI”,**

identifikācijas Nr. **”SIA** **VCI 2016/12”**

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Plānotais būvmateriālu un inventāra saraksts

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | | **Materiālu nosaukums** | | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienas vienības cena (euro bez PVN)** | **Vienību cenu summa piegādes vietā (euro bez PVN)** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | | Iekšdurvis “Karmena” 915x2030x35, krāsotas baltas ar slēdzeni un 2 universālām eņģēm vai ekvivalents | | gab. | 6 |  |  |
|  | | MDF durvju aploda 2200x70x1 | | k-ts | 6 |  |  |
|  | | Betons – klons Sakret BE 40kg vai ekvivalents | | maisi | 50 |  |  |
|  | | Grīdas izlīdzinātājs Nivello 500 25kg vai ekvivalents | | maisi | 50 |  |  |
|  | | Flīžu līme Sakret FKe 25kg vai ekvivalents | | maisi | 40 |  |  |
|  | | Sienas flīzes 25x20 (krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju) | | m2 | 60 |  |  |
|  | | Grīdas flīzes 30x30 akmens masa (krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju) | | m2 | 100 |  |  |
|  | | Elastīga flīžu šuvju masa Flexfuge “Karamele” vai ekvivalents | | kg | 30 |  |  |
|  | | Elastīga flīžu šuvju masa Flexfuge pelēka vai ekvivalents | | kg | 30 |  |  |
|  | | Kvarca grunts Master line vai ekvivalents | | kg | 25 |  |  |
|  | | Dziļumgrunts Master line vai ekvivalents | | l | 40 |  |  |
|  | | Špaktele sienām Kestonit WSH 20 kg vai ekvivalents | | maisi | 10 |  |  |
|  | | Špakteļmasa kokam 1l | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Hidroizolācija Knauf Flex – Dicht vai ekvivalents | | kg | 15 |  |  |
|  | | Hidroizolācijas lenta Flachendicht band vai ekvivalents | | m | 50 |  |  |
|  | | Krāsotāju lenta Folsen 38mm dzeltena vai ekvivalents | | m | 300 |  |  |
|  | | Smilšaudekls BTL 15-3 (120mm N120) | | m | 20 |  |  |
|  | | Krāsa Vivacolor 12 balta, sienām pusmatēta, mazgājama vai ekvivalents | | l | 80 |  |  |
|  | | U veida skava CD profilam 120x1mm | | gab. | 200 |  |  |
|  | | Krustveida savienotājs metāla profilam | | gab. | 20 |  |  |
|  | | Stieple ar cilpu 25 cm | | gab. | 100 |  |  |
|  | | Ģipškartona skrūve ar smalko vītni melna 3.5x25mm | | gab. | 8000 |  |  |
|  | | Dībeļnagla ar gremdgalvu 6x50mm | | gab. | 200 |  |  |
|  | | Dībeļnagla ar gremdgalvu 6x40mm | | gab. | 200 |  |  |
|  | | Elektrības vads 3x2.5 cietais | | m | 100 |  |  |
|  | | Elektrības vads 3x1.5 cietais | | m | 100 |  |  |
|  | | El.rozete ar sazemējumu, mitrumizturīga ar vāciņu | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Montāžas kārba 1vietīga reģipsim 8500C, D70xW45mm sarkana vai ekvivalents | | gab. | 30 |  |  |
|  | | Slēdzis 1+1 meh.z/a Impresia 16A 250V vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Slēdzis meh.z/a Impresia 16A 250V vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Dienas gaismas lampa Prolight 2x18 z/a EVG 10000h, iemontējama reģipsī vai ekvivalents | | gab. | 20 |  |  |
|  | | Dienas lampa Prolight 4x18 z/a iemontējama reģipsī vai ekvivalents | | gab. | 20 |  |  |
|  | | Plastmasas savilce 4.5x250 mm | | iepak. | 2 |  |  |
|  | | Iekšējā kanalizācijas caurule DN50 l=1000 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējā kanalizācijas caurule DN50 l=250 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas caurule DN50 l=150 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas krustgabals DN50 670 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas trejgabals DN50/50 450 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas līkums DN50 300 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas caurule DN110 l=1500 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas caurule DN110 l=1000 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas trejgabals DN110/50/90 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Iekšējās kanalizācijas revīzija DN110 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Polipropilēna caurule karstam ūd. D20x3.4mm | | m | 6 |  |  |
|  | | Polipropilēna uzmava D20 | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Polipropilēna līkums D20 900 | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Polipropilēna līkums D20 450 | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Polipropilēna pārejas nipelis D20x1/2 i | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Polipropilēna trejgabals D20 | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Cauruļu stiprinājums polipropilēna caurulei D20 | | gab. | 40 |  |  |
|  | | Lodv. ventilis ar īso rokturi ½ i/ā vītne | | gab. | 20 |  |  |
|  | | Lokanais pievads ½ i/i l=0.8m | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Ūdens maisītājs vannai ar garo snīpi 35cm (018 bugget series) vai ekvivalents | | gab. | 5 |  |  |
|  | | Ūdens maisītājs izlietnei hromēts (018 bugget series) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Tualetes pods EKO 10 ar cieto vāku Cersanit, horizontālais izvads 3/CL balts, vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | WC gofrēts pieslēgs ALCA D98/110/120mm vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Atbalsta rokturis Ridder L600mm balts vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Keramiskā izlietne Cersanit 45 balta vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Keramiskās izlietnes sifons 11/4 x40 | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Bidē Playa (Ideal standart) balts vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Plastmasas revīzijas lūka Europlast 30x30 balta vai ekvivalents | | gab. | 6 |  |  |
|  | | Sadzīves ventilators EXTRA Europlast D100, balts vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Ģipškartons (1.25x1200x2600) | | loksnes | 30 |  |  |
|  | | Mitrumizturīgs ģipškartons (12.5x1200x2600) | | loksnes | 20 |  |  |
|  | | Metāla profils CD 3m | | gab. | 60 |  |  |
|  | | Metāla profils UD 3m | | gab. | 40 |  |  |
|  | | Zemapmetuma vadula W-10 3m | | gab. | 20 |  |  |
|  | | Alumīnija stūrīši 3m | | gab. | 50 |  |  |
|  | | U veida skava CD profilam 60/125 | | gab. | 200 |  |  |
|  | | Ātrā enkuriekare | | gab. | 100 |  |  |
|  | | Stieple ar cilpu 30 cm | | gab. | 100 |  |  |
|  | | OSB loksnes 10x1.25x2.5 | | gab. | 20 |  |  |
|  | | OSB loksne 6x1.25x2.5 | | gab. | 25 |  |  |
|  | | Uniflot (25kg) maiss vai ekvivalents | | maisi | 5 |  |  |
|  | | Smalkgraudains betons Beton 500 40 kg vai ekvivalents | | maiss | 20 |  |  |
|  | | Sakret Fke flīžu līme 25kg vai ekvivalents | | maiss | 20 |  |  |
|  | | Malu lenta betonēšanai 10cm plata 25m rullis | | rullis | 4 |  |  |
|  | | Slēdzene VALNE balta, cilindrs, rokturis, uzlikas vai ekvivalents | | k-ts | 4 |  |  |
|  | | Platmasas flīžu krustiņi 2mm (100gb.) | | gab. | 6 |  |  |
|  | | Plastmasas flīžu krustiņi 3mm (100gb.) | | gab. | 6 |  |  |
|  | | Rezerves asmens šuvju aizdarītājam Dedra 50 mm vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Tērauda radiators 22 tips sānu pieslēgums Termolux 500x1400mm vai ekvivalents | | gab. | 3 |  |  |
|  | | Kanalizācijas slīdsmēre 150gr. | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Tualetes poda pieslēgs, gofra D80-110 | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Montāžas putas pistolei Premium 65 | | gab. | 24 |  |  |
|  | | Universālā grunts GL25 10l vai ekvivalents | | gab. | 30 |  |  |
|  | | Ekofleks/ Tifgrunts 10l vai ekvivalents | | gab. | 30 |  |  |
|  | | Hidroizolācijas grunts Aqua stop 5l vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Ūdens izturīga lateksa krāsa iekšdarbiem Interior 7, balta, matēta 0.9l vai ekvivalents | | gab. | 40 |  |  |
|  | | Alumīnija gaisa pievads D120mm, 3m | | gab. | 5 |  |  |
|  | | Ventilācijas reste 130x300 balta, plastmasas | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Izolācijas lenta Folsen 19mmx33m melna vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Poliakrila krāsošanas veltnītis Jasper d15/150/7 vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Poliakrila krāsošanas veltnītis uz auduma 8mm – 180mm | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Platmasas kivete 24x32 cm | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Platmasas kivete 300x160mm | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Krāsošanas lenta KREP 263 50x50 vai ekvivalents | | gab. | 20 |  |  |
|  | | Putu tīrītājs, nesacietējušām putām | | gab. | 4 |  |  |
|  | | Gāze Novacit propāns/butāns/propilēns Kemmer 380ml vai ekvivalents | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Lodalva proline (LC60F1-3mm) | | gab. | 1 |  |  |
|  | | Pasta kapara instalācijām Sn97Cu3 0.25kg | | pudele | 1 |  |  |
|  | | Urbus SDS-plus 6/200/200mm | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Urbis SDS-plus 6/100/160mm | | gab. | 2 |  |  |
|  | | 1-vietīga montāžas kārba reģipsim Pawlot D70xW45mm vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | 2-vietīga montāžas kārba Pawlot D68xW46mm vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | 3-vietīga montāžas kārba Pawlot D68xW44mm vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Montāžas kārba reģipsim ar vāku (kaposkalin) brūna 115x115x45 vai ekvivalents | | gab. | 5 |  |  |
|  | | Dībeļnaglas 6x60mm (100gab.) | | kastes | 5 |  |  |
|  | | Dībeļnaglas 6x80mm (100 gab.) | | kastes | 5 |  |  |
|  | | Dībeļnaglas 6x40mm (100 gab.) | | kastes | 5 |  |  |
|  | | Dībeļnaglas 8x80mm (100 gab.) | | kastes | 5 |  |  |
|  | | Reģipša skrūves melnas 3.5x32 (100 gab.) | | kārbas | 5 |  |  |
|  | | Montāžas skrūves 4.2x13mm (100 gab.) | | kārbas | 5 |  |  |
|  | | Ģipškartona skrūve melna ar rupju vītni 3.5x35 (100 gab.) | | kārbas | 10 |  |  |
|  | | Ģipškartona skrūve melna ar rupju vītni 3.5x51 (100 gab.) | | kārbas | 10 |  |  |
|  | | 1-vietīga kontaktligzda ar z/a, balta (ražotājs SIA „Reml rūpnīca) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Viena pola slēdzis z/a Metan (ražotājs SIA „Reml rūpnīca) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Viena pola slēdzis ar 2 ķēdēm Metan (ražotājs SIA „Reml rūpnīca) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | 1-vietīgs rāmis balts (ražotājs SIA „Reml rūpnīca) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | 2-vietīgs rāmis balts (ražotājs SIA „Reml rūpnīca) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | 3-vietīgs rāmis balts (ražotājs SIA „Reml rūpnīca) vai ekvivalents | | gab. | 10 |  |  |
|  | | Abrazīvie diski Luga D125\*22.2\*1.2 | | gab. | 50 |  |  |
|  | | Cements 40kg | | maisi | 10 |  |  |
|  | | Līme Perlfliks 30kg | | maiss | 4 |  |  |
|  | | VinMix plastificējoša piedeva (Vincents Polyline) 1l | | gab. | 8 |  |  |
|  | | Super polimēra lateksa piedeva (Vincents Polyline) 5l | | pudele | 5 |  |  |
|  | | Grīdas līstes plastmasas (krāsu toni saskaņot ar pircēju) | | m | 60 |  |  |
|  | | Plastmasas stūri, savienojumi, nobeigumi grīdlīstēm (krāsu toni saskaņot ar pircēju) | | k-ts | 10 |  |  |
|  | | Linolejs komercklases (krāsu toni saskaņot ar pircēju) | | m2 | 100 |  |  |
|  | | Tualetes pods invalīdiem 50 cm augstums | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Izlietne invalīdiem | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Ūdens maisītājs izlietnei ar garo rokturi invalīdiem | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Zvana poga | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Zvans | | gab. | 2 |  |  |
|  | | Pie grīdas skrūvējams rokturis (paceļams, nolaižams) invalīdiem | | gab. | 2 |  |  |
|  | |  | **Kopā bez PVN, EUR** | | |  | |
|  | |  | **PVN** | | |  | |
|  | |  | **Kopā ar PVN, EUR** | | |  | |

Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.